**АДМИНИСТРАЦИЯ САВИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**УРЖУМСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

14.02.2023 № 5

д. Савиново Уржумского района

Кировской области

**О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Савиновского сельского поселения**

**Уржумского района Кировской области**

В соответствии со статьёй 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 «131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения местных нормативов градостроительного проектирования в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, руководствуясь Уставом Савиновского сельского поселения Уржумского района Кировской области, администрация Савиновского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Савиновского сельского поселения Уржумского района Кировской области, утвержденные Постановлением администрации Савиновского сельского поселения от 27.07.2021 № 21 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Савиновского сельского поселения Уржумского района Кировской области и внесения в них изменений», согласно приложения.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления администрации Савиновского сельского поселения Уржумского района Кировской области и разместить его на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в Федеральной государственной системе территориального планирования.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации Савиновского

сельского поселения И.Н. Костылев

**Приложение**

к постановлению №5 от 14.02.2023

администрации Савиновского

сельского поселения

**1. Внести в раздел 2. Основная часть. Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования подраздел 2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.**

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Учреждение, организация, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Объекты в области образования местного значения** | | | |
| 1 | Детские дошкольные организации,  мест на 1 тыс. жителей |  |  |
| сельское поселение | 47 | 2 км пешеходной и  10 км транспортной доступности |
| 2 | Общеобразовательные школы, мест на 1 тыс. жителей |  |  |
| сельское поселение | 98 | для учащихся I ступени обучения – 2 км пешеходной и 10 км транспортной доступности;  для учащихся II - III ступеней – 4 км пешеходной и 10 км транспортной доступности\* |

\* При расстояниях, свыше указанных для обучающихся образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, необходимо организовывать транспортное обслуживание до общеобразовательного учреждения и обратно. Время в пути не должно превышать 30 минут в одну сторону согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Примечания:

1. Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне согласно требованиям примечания 2 таблицы 5 пункта 10.4 СП 42.13330.2016.

2. Вместимость организаций в области образования и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Ж СП 42.13330.2016.

3. Размеры земельных участков организаций в области образования, не указанных в [приложении Ж](file:///D:\1\Рабочий%20стол\элекпочта%20январь\21.01\ПРОЕКТ%20МНГП%20Нолинск.docx#Par2116#Par2116) СП 42.13330.2016, следует принимать по заданию на проектирование.

4. Участки детских дошкольных организаций не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.